**Szczegółowy opis ciągnika rolniczego**

Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie:

1. Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji 2021 lub 2022. Dopuszczalne jest ofertowanie ciągnika po demonstracyjnego lecz wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 r. oraz z przepracowanymi nie więcej niż 500 mth
2. Silnik czterocylindrowy turbodoładowany z intercoolerem o mocy nominalnej co najmniej 140 KM.
3. Przekładnie powershift z możliwością bezsprzęgłowej zmiany kierunku jazdy.
4. Zestaw trzech par złączy hydraulicznych z tyłu z możliwością stabilizacji przepływu.
5. Minimum jedna para złączy hydrauliczny z przodu ; gniazdo elektryczne.
6. Tylny TUZ trzypunktowy, udźwig min. 6000 kg
7. Przedni TUZ trzypunktowy sterowany hydraulicznie.
8. Wydajność hydrauliki zewnętrznej min.115 l/min
9. Napęd WOM z min. czteroma prędkościami wałka.
10. Ciągnik wyposażony w instalację pneumatyczną dwuobwodową.
11. Kabina amortyzowana, homologacja na 2 os.
12. Klimatyzacja, fotel pasażera, radioodbiornik.
13. Ogumienie tylne 600/65 R38 przód 480/65 R24
14. Przednia oś ciągnika amortyzowana.
15. Zaczep rolniczy dolny.
16. Obciążnik kół.
17. Sprzęgło wielotarczowe, mokre.
18. Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie.
19. Obciążnik przód (do TUZ) waga min 600 kg
20. Okres gwarancji min. 12 miesięcy (ciągnik fabrycznie nowy)
21. W przypadku ciągnika po demonstracyjnego gwarancja min. 36 miesięcy bez limitu przebiegu/ godzin pracy.
22. Ciągnik po demonstracyjny: maszyna wolna od wad, kompletna, bez uszkodzeń
 i nadmiernego poziomu zużycia.
23. Termin dostawy do 90 dni.