Olecko dnia: 2023-10-20

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/25/23 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie SST na „D.10.01.01 Roboty inne”  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający udostępnia w załączeniu SST na „D.10.01.01 Roboty inne”  **Pytanie nr 2**  Zwracamy się z prośbą o dołączenie SST na wykonanie przepustów pod zjazdami.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający udostępnia w załączeniu SST na wykonanie przepustów pod zjazdami.  **Pytanie nr 3**  Zgodnie z dokumentacją techniczną na moście w m. Nowy Młyn w km od 1+050 do km 1+070 należy ułożyć nawierzchnię izolacyjną na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami gr. 1 cm. W związku z niewielką ilością nawierzchni na moście zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  konstrukcji na beton asfaltowy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy  o określenie grubości nawierzchni jaką należy przyjąć do wyceny.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji na beton asfaltowy, min. grubość  3 cm.  **Pytanie nr 4**  Zwracamy się z prośbą o dodanie szczegółów ułożenia ścieków prefabrykowanych.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ułożenie ścieków prefabrykowanych zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.  **Pytanie nr 5**  Zwracamy się z prośbą o dodanie szczegółów ustawienia ścianek oporowych  z elementów prefabrykowanych betonowych typu „L”.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ścianki oporowe typu L należy ustawić zgodnie ze sztuką budowlaną.  **Pytanie nr 6**  Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji.  **Pytanie nr 7**  Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje  i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.  **Pytanie nr 8**  Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne  z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.  **Pytanie nr 9**  Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.  **Pytanie nr 10**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że warstwę górną podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego C 50/30 grubości 20cm.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Warstwę górną podbudowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Techniczną załączoną do SWZ.  **Pytanie nr 11**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że ławy fundamentowe pod krawężniki i obrzeża należy wykonać z betonu C 12/15.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ławy fundamentowe pod krawężniki i obrzeża należy wykonać zgodnie  z Dokumentacją Techniczną załączoną do SWZ.  **Pytanie nr 12**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o udostępnienie szczegółu umocnienia skarp nasypów płytami JOMB.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Umocnienie skarp nasypów płytami JOMB zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.  **Pytanie nr 13**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że materiał powstały  w wyniku rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych należy odwieźć na wysypisko śmieci w miejscowości Olecko.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Materiał powstały w wyniku rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych należy zutylizować we własnym zakresie przez Wykonawcę.  **Pytanie nr 14**  Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy rozebrane nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych zdaniem Zamawiającego są materiałem rozbiórkowym przydatnym do wykorzystania, czy odpadem, którego Zamawiający zamierza się pozbyć.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający określa, że materiałem rozbiórkowym przydatnym do wykorzystania będzie materiał pochodzący z frezowania mechanicznego, w pozostałych przypadkach będzie to odpad.  **Pytanie nr 15**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nawierzchnię warstwy wiążącej należy wykonać z mieszanki AC 16W 50/70 KR 1-2.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Nawierzchnię warstwy wiążącej należy wykonać zgodnie z przyjętym założeniem  w Dokumentacji Technicznej załączonej do SWZ. |

Zamawiający