Olecko dnia: 2023-10-20

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej nr 4939N w Olecku. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/24/23 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**Zwracamy się do Zamawiającego pytaniem do kogo należy materiał powstały w wyniku rozbiórki krawężników i obrzeży betonowych. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Materiał powstały w wyniku rozbiórki krawężników i obrzeży betonowych należy do Zamawiającego.**Pytanie nr 2**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że materiał powstały w wyniku rozbiórki płytek chodnikowych betonowych należy do Zamawiającego. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający potwierdza że materiał powstały w wyniku rozbiórki płytek chodnikowych betonowych należy do Zamawiającego.**Pytanie nr 3**Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych podczas rozbiórki krawężników i obrzeży.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Właścicielem materiałów powstałych podczas rozbiórki krawężników i obrzeży jest Zamawiający.**Pytanie nr 4**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie planu zagospodarowania terenu.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie posiada planu zagospodarowania terenu.**Pytanie nr 5**Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o potwierdzenie, że do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i obrzeża należy użyć betonu C12/15.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający potwierdza, że do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i obrzeża należy użyć betonu C12/15. |

Zamawiający