Olecko dnia: 2024-02-23

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| ZAWIADOMIENIE o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**) |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/3/24 |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

**1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: Pkt 5 SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)**

**Przed zmianą:** Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 2024 roku według pojawiających się potrzeb. Planowana szacunkowa wielkość zamówienia 25 ton. Wykonawca na swój koszt będzie dostarczał emulsję asfaltową szybkorozpadową C-65 B3 PU/RC. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu zbiornik na emulsję asfaltową o pojemności od 7 000 do 15 000 litrów, wyposażony w pompę do emulsji, z możliwością przelania emulsji do remontera drogowego, przez cały okres trwania umowy. Koszt udostępnienia zbiornika powinien zostać wkalkulowany w cenę emulsji asfaltowej. Wielkość jednorazowych partii emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC wynosić będzie około 7-15 ton.

**Po zmianie**: Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 2024 roku według pojawiających się potrzeb. Planowana szacunkowa wielkość zamówienia 25 ton. Wykonawca na swój koszt będzie dostarczał emulsję asfaltową szybkorozpadowąC-65 B3 PU/RC sprzętem umożliwiającym przepompowanie zamawianego materiału do zbiornika Zamawiającego. Emulsja w chwili dostawy powinna osiągać temp. min. 45℃. Wielkość jednorazowych partii emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC wynosić będzie do 5 ton.

**2) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: Pkt 17 SWZ Termin związania ofertą**

Przed zmianą: 2024-03-26

Po zmianie: 2024-03-29

**3) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: Pkt 19 SWZ Termin składania ofert**

Przed zmianą: 2024-02-26 09:00

Po zmianie: 2024-02-29 09:00

**4) Opis zmiany, w tym tekst, który należy zmienić: Pkt 20 SWZ Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą: 2024-02-26 10:00

Po zmianie: 2024-02-29 10:00

*Zamawiający*

inż. Dariusz Kozłowski