Olecko dnia: 2024-05-24

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/6/24 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytania**1. Prosimy o załączenie wszelkich decyzji obowiązujących na zadaniu objętym przetargiem tj. pozwolenia na budowę/ZRID, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej itp.
2. Prosimy o informację, jakie materiały z rozbiórki należy oddać Zamawiającemu.
3. Prosimy o informację, czy drewno i gruz z rozbiórki należy oddać Zamawiającemu. Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie gdzie należy odwieźć w/w asortyment.
4. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć rozbiórkę elementów drewnianych.
5. Prosimy o informację, czy na zadaniu objętym przetargiem należy usunąć jakiekolwiek drzewa. Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie ilości i wielkości drzew przeznaczonych do wycinki wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu, w której należy ująć powyższe.
6. Prosimy o wskazanie kolorystyki dla zadania objętego przetargiem.
7. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca napowietrzna infrastruktura w sąsiedztwie mostu nie należy do przebudowy w ramach zadania objętego przetargiem.
8. Prosimy podanie ilości/wagi ceowników stalowych na poprzecznice jakie należy ująć w wycenie przy wytwarzaniu nowej konstrukcji.
9. Prosimy o informację, czy podana w przedmiarze waga jednego nowego dźwigara – 4,08t – obejmuje również wagę ceownika stalowego na poprzecznice.
10. Załączony przedmiar przez Zamawiającego wskazuje m.in. na wykonanie renowacji powłoki antykorozyjnej dźwigarów stalowych – powierzchnia 224,52m2. Czy w w/w ilości uwzględniono powierzchnię ceowników stalowych poprzecznic. Jeśli nie prosimy o podanie powierzchni do renowacji istniejących ceowników stalowych poprzecznic.
11. Pozycja przedmiarowa Renowacja powłoki antykorozyjnej dźwigarów stalowych wskazuje na ilości 6x4,08 – powierzchni 224,52m2. Dźwigarów do renowacji jest 4. Prosimy o zamieszczenie poprawionego kosztorysu z właściwą ilością.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**1. W załączeniu Decyzja pozwolenia na budowę, pozostałe decyzje nie były wymagane.
2. Materiały z rozbiórki należy zutylizować.
3. Materiały z rozbiórki należy zutylizować.
4. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie.
5. Brak konieczności usunięcia drzew.
6. Nawierzchnia kompozytowa obiektu mostowego w kolorze szarym/grafitowym. Dodatkowo wzdłuż obiektu w nawierzchni po obu stronach wykonane linie krawędziowe ciągłe P-7b koloru białego (lewa strona 0,5m od projektowanego krawężnika gumowego, prawa strona 1,15 m od projektowanego krawężnika gumowego).
7. Potwierdzamy, iż napowietrzna infrastruktura w sąsiedztwie mostu nie należy do przebudowy w ramach zadania objętego zamówieniem.
8. Waga nowych ceowników – 460,80 kg.
9. Waga dźwigara wynosząca 4,08 t nie obejmuje poprzecznic.
10. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie.

11. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie.Załączniki:* 1. Decyzja pozwolenia na budowę.
	2. Poprawiony przedmiar.
	3. Poprawiony kosztorys.
 |

Zamawiający