Olecko dnia: 2024-05-24

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/6/24 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytania**   1. Prosimy o załączenie wszelkich decyzji obowiązujących na zadaniu objętym przetargiem tj. pozwolenia na budowę/ZRID, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej itp. 2. Prosimy o informację, jakie materiały z rozbiórki należy oddać Zamawiającemu. 3. Prosimy o informację, czy drewno i gruz z rozbiórki należy oddać Zamawiającemu. Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie gdzie należy odwieźć w/w asortyment. 4. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć rozbiórkę elementów drewnianych. 5. Prosimy o informację, czy na zadaniu objętym przetargiem należy usunąć jakiekolwiek drzewa. Jeśli tak, wówczas prosimy o wskazanie ilości i wielkości drzew przeznaczonych do wycinki wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu, w której należy ująć powyższe. 6. Prosimy o wskazanie kolorystyki dla zadania objętego przetargiem. 7. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca napowietrzna infrastruktura w sąsiedztwie mostu nie należy do przebudowy w ramach zadania objętego przetargiem. 8. Prosimy podanie ilości/wagi ceowników stalowych na poprzecznice jakie należy ująć w wycenie przy wytwarzaniu nowej konstrukcji. 9. Prosimy o informację, czy podana w przedmiarze waga jednego nowego dźwigara – 4,08t – obejmuje również wagę ceownika stalowego na poprzecznice. 10. Załączony przedmiar przez Zamawiającego wskazuje m.in. na wykonanie renowacji powłoki antykorozyjnej dźwigarów stalowych – powierzchnia 224,52m2. Czy w w/w ilości uwzględniono powierzchnię ceowników stalowych poprzecznic. Jeśli nie prosimy o podanie powierzchni do renowacji istniejących ceowników stalowych poprzecznic. 11. Pozycja przedmiarowa Renowacja powłoki antykorozyjnej dźwigarów stalowych wskazuje na ilości 6x4,08 – powierzchni 224,52m2. Dźwigarów do renowacji jest 4. Prosimy o zamieszczenie poprawionego kosztorysu z właściwą ilością.   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**   1. W załączeniu Decyzja pozwolenia na budowę, pozostałe decyzje nie były wymagane. 2. Materiały z rozbiórki należy zutylizować. 3. Materiały z rozbiórki należy zutylizować. 4. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie. 5. Brak konieczności usunięcia drzew. 6. Nawierzchnia kompozytowa obiektu mostowego w kolorze szarym/grafitowym. Dodatkowo wzdłuż obiektu w nawierzchni po obu stronach wykonane linie krawędziowe ciągłe P-7b koloru białego (lewa strona 0,5m od projektowanego krawężnika gumowego, prawa strona 1,15 m od projektowanego krawężnika gumowego). 7. Potwierdzamy, iż napowietrzna infrastruktura w sąsiedztwie mostu nie należy do przebudowy w ramach zadania objętego zamówieniem. 8. Waga nowych ceowników – 460,80 kg. 9. Waga dźwigara wynosząca 4,08 t nie obejmuje poprzecznic. 10. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie.   11. Poprawki w załączonym przedmiarze i kosztorysie.  Załączniki:   * 1. Decyzja pozwolenia na budowę.   2. Poprawiony przedmiar.   3. Poprawiony kosztorys. |

Zamawiający