Olecko dnia: 2023-03-13

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzpna”**Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11 Listopada**”– znak sprawy **PZD.III.342/5/23.**

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**Zwracamy się do Zamawiającego o podanie kolorów kostek betonowych na: chodniku, zatokach postojowych i zjazdach.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Kolor kostki betonowej na chodniku – szary, na zatokach postojowych – szary, na zjazdach – czerwony.**Pytanie nr 2**Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu do 5%?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu do 5%.**Pytanie nr 3**Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czyją własnością są materiały z rozbiórek? Jeżeli jest to własność Zamawiającego, prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego. Transport materiałów na plac składowy w miejscowości Stożne w odległości ok. 10 km. **Pytanie nr 4**Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.**Pytanie nr 5**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji, czy w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia niż termin przedstawiony w SWZ pkt 7 (6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia), Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego, a także możliwość wcześniejszej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak,w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia niż termin przedstawiony w SWZ pkt 7 (6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia), Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego, a także możliwość wcześniejszej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.**Pytanie nr 6**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 do budowy kanalizacji deszczowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 do budowy kanalizacji deszczowej.**Pytanie nr 7**W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji dotyczącej wykonania kanału kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm i długości 65 m. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej do wyceny. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Kosztorys ofertowy został uzupełniony o przedmiotową pozycje (poz. 21 KO).**Pytanie nr 8**Kosztorys ofertowy poz. nr 26: „Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak. Regulacja istniejących wpustów z oczyszczeniem studzienek.**Pytanie nr 9**Kosztorys ofertowy poz. nr 27: „Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Wprowadzono korektę w kosztorysie ofertowym w następujących pozycjach. Poz. 28 regulacja wysokościowa z 13 szt. zmiana na **10 szt.**Poz. 29 Regulacja z wymiana pierścieni odciążających pokryw i włazów zmiana z 3 szt. na **6 szt.****Pytanie nr 10**Kosztorys ofertowy poz. nr 29: „Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak, przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Pytanie nr 11**Kosztorys ofertowy poz. nr 30: „Regulacja pionowa studzienek telefonicznych” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Tak,przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.**Pytanie nr 12**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie profilu podłużnego projektowanej kanalizacji deszczowej.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Profil podłużny zostanie udostępniony Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.Załączniki:1. Kosztorys ofertowy (pdf, exel)
 |

Zamawiający