Olecko dnia: 2023-03-13

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego   
w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzpna”**Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11 Listopada**”– znak sprawy **PZD.III.342/5/23.**

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Zwracamy się do Zamawiającego o podanie kolorów kostek betonowych na: chodniku, zatokach postojowych i zjazdach.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Kolor kostki betonowej na chodniku – szary, na zatokach postojowych – szary, na zjazdach – czerwony.  **Pytanie nr 2**  Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu do 5%?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu do 5%.  **Pytanie nr 3**  Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czyją własnością są materiały  z rozbiórek? Jeżeli jest to własność Zamawiającego, prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego. Transport materiałów na plac składowy w miejscowości Stożne w odległości ok. 10 km.  **Pytanie nr 4**  Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.  **Pytanie nr 5**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji, czy w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia niż termin przedstawiony w SWZ pkt 7 (6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia), Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego, a także możliwość wcześniejszej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak,w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia niż termin przedstawiony w SWZ pkt 7 (6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia), Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego, a także możliwość wcześniejszej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.  **Pytanie nr 6**  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 do budowy kanalizacji deszczowej?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 do budowy kanalizacji deszczowej.  **Pytanie nr 7**  W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji dotyczącej wykonania kanału kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm i długości 65 m. Zwracamy się do Zamawiającego  o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej do wyceny.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Kosztorys ofertowy został uzupełniony o przedmiotową pozycje (poz. 21 KO).  **Pytanie nr 8**  Kosztorys ofertowy poz. nr 26: „Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak. Regulacja istniejących wpustów z oczyszczeniem studzienek.  **Pytanie nr 9**  Kosztorys ofertowy poz. nr 27: „Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Wprowadzono korektę w kosztorysie ofertowym w następujących pozycjach.  Poz. 28 regulacja wysokościowa z 13 szt. zmiana na **10 szt.**  Poz. 29 Regulacja z wymiana pierścieni odciążających pokryw i włazów zmiana  z 3 szt. na **6 szt.**  **Pytanie nr 10**  Kosztorys ofertowy poz. nr 29: „Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Pytanie nr 11**  Kosztorys ofertowy poz. nr 30: „Regulacja pionowa studzienek telefonicznych” Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak,przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.  **Pytanie nr 12**  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie profilu podłużnego projektowanej kanalizacji deszczowej.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Profil podłużny zostanie udostępniony Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.  Załączniki:   1. Kosztorys ofertowy (pdf, exel) |

Zamawiający