Olecko dnia: 2023-05-25

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego   
w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzpna”**Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki**”– znak sprawy **PZD.III.342/14/23.**

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Zgodnie z SST D-04.05.01 pkt 1.3 należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża  z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm, natomiast pozycja kosztorysowa nr 41 (etap I) oraz 35 (etap II) sugeruje na zastosowanie mieszanki Rm=1,5 MPa. Proszę o potwierdzenie, że podbudowę pomocniczą z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać z mieszanki Rm=1,5 MPa – zgodnie  z opisem pozycji kosztorysowej oraz zmienionym przekrojem normalnym.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Podbudowę pomocniczą z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać  z mieszanki Rm=1,5 MPa  **Pytanie nr 2**  Proszę o potwierdzenie, że grubość warstwy wiążącej w jezdni głównej wynosi 4 cm – zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej, a nie jak wskazuje projekt techniczny 6 cm.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że grubość warstwy wiążącej w jezdni głównej wynosi 4 cm  **Pytanie nr 3**  Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje ustawienia wiaty przystankowej.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający zakłada przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nowe miejsce.  **Pytanie nr 4**  Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych dla warstwy ścieralnej i wiążącej. Jeżeli jest inaczej, proszę o dodatnie odpowiednich pozycji kosztorysowych wraz z podaniem ilości oraz jednostki obmiarowej.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych dla warstwy ścieralnej  i wiążącej.  **Pytanie nr 5**  Proszę o potwierdzenie, że właścicielem drzewa z wycinki jest Zamawiający,  a materiał należy odwieźć do miejscowości Stożne  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że właścicielem drzewa z wycinki jest Zamawiający,  a materiał należy odwieźć do miejscowości Stożne.  **Pytanie nr 6**  Proszę o potwierdzenie, że właścicielem materiałów z rozbiórek jest Zamawiający  i należy go odwieźć do miejscowości Stożne.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że właścicielem materiałów z rozbiórek jest Zamawiający  i należy go odwieźć do miejscowości Stożne.  **Pytanie nr 7**  Proszę o potwierdzenie, że obwód pni drzew do nasadzeń zastępczych powinien wynosić 10-12cm – zgodnie z dołączoną decyzja środowiskową nr GKO.6220.27.2018 z dnia 5 czerwca 2019r., a nie 6 cm jak sugeruje kosztorys ofertowy.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Obwód pni drzew nasadzeń zastępczych powinien być zgodny z decyzją środowiskową nr GKO.6220.27.2018 z dnia 5 czerwca 2019r.  **Pytanie nr 8**  Proszę o potwierdzenie, że w ramach tego postępowania nie należy ujmować kosztów związanych z rozbiórką, przestawieniem, ani wymianą istniejących słupów linii napowietrznej  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że w ramach tego postępowania nie należy ujmować kosztów związanych z rozbiórką, przestawieniem, ani wymianą istniejących słupów linii napowietrznej  **Pytanie nr 9**  W projekcie jest mowa o przebudowie sieci elektroenergetycznej, za to takiej informacji nie ma w SWZ i przedmiarach, czy przy wycenie uwzględniać przebudowę sieci elektroenergetycznej?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Przy wycenie nie należy uwzględniać przebudowy sieci elektroenergetycznej. |

Zamawiający