Olecko dnia: 2023-11-09

**Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**

Wojska Polskiego 12

19-400 Olecko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Przebudowa drogi powiatowej nr 1822N w miejscowości Krzywe. |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/27/23 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Z uwagi na brak dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, że zapisy kosztorysu i ilości robót są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że zapisy kosztorysu i ilości robót są wiążące  i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania.  **Pytanie nr 2**  Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  **Pytanie nr 3**  Proszę o potwierdzenie, że podbudowę jezdni oraz nawierzchnię zjazdów należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 o gr. 15cm.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że podbudowę jezdni oraz nawierzchnię zjazdów należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 o gr. 15cm.  **Pytanie nr 4**  Proszę o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać częściowo z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30, a częściowo z brukowca, który przekaże Zamawiający – zgodnie z poz. 12 oraz poz. 13 kosztorysu ofertowego.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że pobocza należy wykonać częściowo z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30, a częściowo z brukowca, który przekaże Zamawiający – zgodnie z poz. 12 oraz poz. 13 kosztorysu ofertowego.  **Pytanie nr 5**  Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy na swój koszt brukowiec do wykonania poboczy i w cenie ofertowej nie należy ujmować kosztów związanych  z zakupem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem w/w materiału.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dostarczy na swój koszt brukowiec do wykonania poboczy i w cenie ofertowej nie należy ujmować kosztów związanych  z zakupem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem w/w materiału.  **Pytanie nr 6**  W związku z rozbieżnościami w SST D-05.03.01 oraz opisem poz. 6 oraz poz. 13 kosztorysu ofertowego proszę o jednoznaczne określenie czym należy zaspoinować nawierzchnię brukowca?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Nawierzchnię brukowca należy zaspoinować zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego.  **Pytanie nr 7**  Proszę o potwierdzenie, że w poz. 6 kosztorysu ofertowego („Wykonanie nawierzchni z bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. (przełożenie istniejącej nawierzchni drogi - ciąg główny wraz z fugowaniem zaprawą z dodatkiem żywicy)”) nie należy ujmować kosztów związanych z zakupem nowego materiału,  a jedynie użyć brukowiec z rozbiórki.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Należy użyć brukowiec z rozbiórki, pozostałe materiały po stronie Wykonawcy.  **Pytanie nr 8**  Zdaniem Wykonawcy w kosztorysie ofertowym – poz. 4 – zdublowano ilość poboczy do wykonania z poz. 12 oraz poz. 13. Proszę o weryfikację.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Pobocze po stronie lewej należy wykonać z kruszywa, po stronie prawej z bruku kamiennego.  **Pytanie nr 9**  Proszę o potwierdzenie, że w poz. 2 kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane jedynie z rozbiórką nawierzchni z brukowca w ilości 300,00 m2.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że w poz. 2 kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane jedynie z rozbiórką nawierzchni z brukowca w ilości 300,00 m2.  **Pytanie nr 10**  Proszę o potwierdzenie, że w poz. 6 kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane z rozbiórką nawierzchni z brukowca oraz ponownym wbudowaniem tego materiału w ilości 500,00 m2.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że w poz. 6 kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane z rozbiórką nawierzchni z brukowca oraz ponownym wbudowaniem tego materiału w ilości 500,00 m2.  **Pytanie nr 11**  Proszę o potwierdzenie, że ilość materiałów z rozbiórek jest wystarczająca do wykonania robót odtworzeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że ilość materiałów z rozbiórek jest wystarczająca do wykonania robót odtworzeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym.  **Pytanie nr 12**  Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścieków prefabrykowanych o nasiąkliwości betonu do 5%?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie ścieków prefabrykowanych o nasiąkliwości betonu do 5%.  **Pytanie nr 13**  Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach. |

Zamawiający